**ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЛЕНДЕРЫ**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МОДЕЛИ: 968 9568 968Z 9568Z



220-240V/110-120V 50/60Hz 1800W

220-240V/110-120V 50/60Hz 2000W (9568,9568Z)



1 - КРЫШКА

2 - ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК

3 - ЧАША

4 - ЛЕЗВИЯ

5 - МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ЧАШИ

6 - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

7 - ШНУР ПИТАНИЯ

8 - БАЗА ДВИГАТЕЛЯ

9 - РЕЖИМ ПУЛЬСАЦИИ

10 - НАСТРАИВАЕМАЯ СКОРОСТЬ

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед использованием изделия.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ |  | Вверх, чтобы включить, вниз, чтобы выключить. |
| 2 | НАСТРАИВАЕМАЯ СКОРОСТЬ |  | Позволяет настраивать необходимую скорость перемешивания. |
| 3 | РЕЖИМ ПУЛЬСАЦИИ |  | Максимально возможная скорость, удерживайте по необходимости. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Включите шнур в розетку

2. Поместите чашу в сборе на место для установки чаши, убедитесь, что она встала на место

3. Поместите крышку на чашу и держите ее на чаше до конца работы с блендером

4. При колке льда, рекомендуем налить в чашу немного воды

5. НИКОГДА не включайте блендер, если чаша пустая, не пытайтесь что-то изменить или убрать внутри чаши, пока мотор работает

6. НИКОГДА не запускайте машину, если чаша стоит неровно

7. Пожалуйста, вытирайте воду с места для установки чаши, так как она может повредить мотор.

ОСОБЕННОСТИ

1. Мультифункциональный (фрукты, овощи, лед, смузи и т.д.)

2. Промышленный и эффективный двигатель

3. Двойная защита (высокие температуры и напряжение)

4. Настраиваемая скорость (вы выбираете то, что вам необходимо)

5. Функция пульсации: удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем

6. 6ти конечное лезвие из нержавеющей стали: для обработки продуктов под различными углами

7. Прочная чаша

ФУНКЦИИ

Обработка продуктов может быть разделена на три категории:

А: Обработка сухих продуктов - травы, кофейные зерна, орехи, зерна, сахар и т.п.

Б: Обработка влажных продуктов - фрукты, овощи и т.п.

В: Обработка прохладительных напитков / колка льда

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

* Держите детей подальше от блендера
* Закончив использование, вытащите шнур из розетки
* Для обслуживания, вытащите шнур из розетки
* Не используйте машину при поврежденном шнуре электропитания, либо при повреждении самой машины
* Убедитесь в том, что чаша установлена верно до включения блендера
* При запуске удерживайте чашу
* Пожалуйста, не помещайте металлические предметы внутрь чаши (ножи, вилки, ложки и т.д.)
* Обеспечьте достаточное количество места для нормальной вентиляции
* Чаша должна быть заполнена на 2/3
* Рекомендуется очищать чашу, лезвия, крышку и кнопки после каждого использования
* Прочищайте базу мотора влажной тряпкой, избегая попадания большого количества воды
* Не используйте блендер более 3 минут. После 3хминутной работы, блендеру необходим отдых в течение примерно одной минуты
* Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать блендер. Предоставьте это специалистам

ЧИСТКА

1. Включите блендер в розетку

2. Поместите крышку на чашу и включите блендер примерно на 10 секунд (мощности двигателя достаточно, чтобы большая часть пищевых отходов была вычищена теплой водой и моющим средством)

3. Извлеките шнур из розетки

4. Прочищайте базу мотора влажной тряпкой, избегая попадания большого количества воды

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

|  |  |
| --- | --- |
| **Проблема** | **Возможное решение** |
| Несмотря на подключение к электроэнергии, блендер не работает | Нажмите кнопку сброса (снизу на базе двигателя) и попробуйте снова запустить блендер |
| Несмотря на сброс, блендер не работает | Подождите 10 минут и снова включите блендер. Возможно, двигатель перегрелся и сработала защита по температуре |
| Несмотря на сброс и отдых в течение 10 минут, блендер не работает | Убедитесь, что нет проблем с электричеством. Если проблем нет и блендер по-прежнему не работает, обратитесь к сервисным специалистам |